1) **Монтаж зеркал с помощью tesafix 4952**

**Размеры:** 10м х 19мм

 50м х 19мм

(другие размеры – под заказ)

**Описание:**

**tesa® 4952 -** Двусторонняя лента на основе вспененного ПЭ с модифицированным акриловым клеем. Невосприимчива к воздействию влаги, значительная сила схватывания, устойчива к нагрузкам на сдвиг, устойчива к старению. Выдерживает нагревание до 80°С. Лента tesa® 4952 получила сертификат независимых сертифицирующих органов как материал для крепления мебельных зеркал.

**Преимущества продукта:**

\* Универсальный клеящий материал для мгновенного и прочного крепления к широкому ряду материалов

\* Полностью подходит для применения вне помещений: Стойкость к УФ-излучению, долговечность, водостойкость

\* Компенсирует разницу теплового расширения разнородных материалов

\* Мгновенная и прочная фиксация даже при низком давлении при склеивании

\* Стойкость к низким температурам

\* tesa® 4952 успешно прошла испытания на устойчивость к холодовому шоку до -50°C

**Основное применение:**

Для использования в сырых и влажных помещениях (напр., для фиксации зеркал, декоративных пластин), эффективно приклеивается к слегка шероховатым поверхностям благодаря хорошему схватыванию. Также может использоваться для приклеивания различных профилей, молдингов, кабельных скоб и функциональных накладок на различные поверхности.

**Технические характеристики:** общая толщина, мм: 1,15

 величина адгезии, Н/cм: 10

 термостойкость: 40оС

**Категория:** Монтаж, ремонт и изоляция, фиксация и сращивание

**Тип ленты:** двусторонняя

**Цвет:** белый

**Условия поставки:** складской запас

   